**国产耳鼻喉诊治综合工作台一台（含摄像系统）参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **配件名称** | **数量** | **规格型号参数** |
| **一、耳鼻喉诊治综合工作台标准配置、技术参数** |
| 1 | 复合材料台面 | 1件 | 治疗区和书写区为一体化微晶石台面设计，尺寸：1750×730×1900 (mm),易清洁、耐乱花、耐磨、防渗透 |
| 2 | LED聚光斑照明灯 | 1套 | LED光源，24V/10W，亮度可调,一体化设计无极调光灯头；20000个小时使用寿命，色温在5000K左右 |
| 3 | 多功能一体化枪 | 1支 | 正压可达0.08MPa,多功能组合式(喷雾,冲洗,喷药,喷粉) |
| 4 | 喷雾枪 | 3把 | 2直1弯，不锈钢制造，可拆卸，回流式喷枪设计,可高温高压消毒流量3～9ml/min，喷雾锥角不小于20度。 |
| 5 | 吸引枪 | 1把 | 吸力0－600mmHg |
| 6 | 吹枪 | 1把 | 正压可达0.08MPa |
| 7 | 喷粉枪 | 1把 | 药粉喷洒均匀，使药粉直达病灶 |
| 8 | 内窥镜光源 | 1套 | 卤素冷光源，24V/150W |
| 9 | 间接镜加温器 | 1套 | 人工开关， 750W，加热时间1-10秒可调 |
| 10 | 药瓶 | 3件 | 医用深色玻璃小药瓶，60ml |
| 11 | 不锈钢罐 | 3件 | 不锈钢，带盖，φ90mm×90mm，可高温消毒 |
| 12 | 器械盘 | 2件 | 不锈钢, 带盖，305×205×50mm，可高温消毒 |
| 13 | 器械收集箱（外置） | 1套 | 外置式，分类收集使用过的器械 |
| 14 | 阅片灯 | 1套 | 可壁挂 |
| 15 | 溃污瓶 | 1件 | 外置式，方便观察溃污液量和清洗 |
| 16 | 正压泵、负压泵 | 1套 | 进口 |
| 17 | 诊疗椅 | 1套 | 机械病人椅，医生椅 |
| **18、技术参数** |
| 电源 | 220V 50Hz | 重量 | 110kg |
| 功率 | ＜2000W | 整机尺寸(长宽高) | 1750mm×730 mm×1900mm（含灯柱高） |

|  |
| --- |
| **二、内窥镜摄像系统配置参数** |
| **序号** | **配置名称** | **要求** | **数量** |
| **1** | **摄像机** | **1/3 SONY CCD** | **1** |
| **2** | **监视器** | **21寸液晶监视器** | **1** |
| **3** | **冷光源** | **LED冷光源** | **1** |
| **4** | **光学接口** | **20/28可选，防水型** | **1** |
| **5** | **视频连接线** | **HDMI/DVI,AV线** | **1** |
| **6** | **台车** | **豪华型医用金属台车** | **1** |
| **7** | **工作站** | **含（联想电脑，打印机，联想显示器，采集卡，加密狗，脚踏开关）** | **1** |
| **8** | **鼻内窥镜** | **0°，Φ4.0mm，工作长度175mm** | **1** |
| **9** | **喉内窥镜** | **90°，Φ8.0mm，工作长度175mm** | **1** |
| **三、医用内窥镜摄像系统** |
| **1.** | **传感器** | **1/3 SUPER HAD** |
| **2** | **像素** | **768\*576；1280\*1024（DVI 输出）** |
| **3** | **清晰度** | **≥700线** |
| **4** | **最低照度** | **1LUX** |
| **5** | **白平衡** | **自动/手动设置** |
| **6** | **信噪比** | **60DB（最大）** |
| **7** | **光学接口** | **F=28或20** |
| **8** | **菜单功能** | **图像设置：亮度，锐度，红色，蓝色等** |
| **系统设置：冻结，白平衡，放大，镜像等** |
| **9** | **调整方式** | **OSD（on-screen display）菜单** |
| **10** | **色彩模式** | **具有黑白/彩色模式切换** |
| **11** | **视频输出** | **CVBS（复合视频）×2，S-VIDEO (S 端子) ×1，RGB（分量输出）×1，DVI（数字输出） ×1** |
| **12、21寸监视器** |
| **12.1** | **液晶屏** | **21寸液晶监视器** |
| **12.2** | **清晰度** | **1920\*1080** |
| **12.3** | **输入信号** | **HDMI，SVIDEO，CVBS** |
| **12.4** | **菜单调节** | **亮度、对比度、色度、清晰度等** |
| **12.5** | **电源** | **90~240V，86W** |
| **13、LED冷光源参数** |
| **13.1** | **功率** | **LED高亮度灯泡** |
| **13.2** | **色温** | **≥5500K** |
| **13.3** | **光通量** | **≥750lm** |
| **13.4** | **寿命** | **≥35000小时** |

|  |
| --- |
| **四、**内窥镜工作站技术指标 |
| **屏幕设置** | **1600\*900，32位色彩** |
| **影像显示** | **像素768\*576，32位** |
| **图像采集** | **768\*576，32位，JPG格式** |
| **影像调节** | **亮度：256级****对比度：128级****色度：256级****饱和度：128级** |
| **图像显示方式** | **19.5寸彩色液晶显示器****工作站显示/全屏幕视频显示（手动切换）** |
| **图像打印方式** | **支持普通复印纸、喷墨打印纸及高级相片纸的彩色打印** |
| **每个病历采图数量** | **静态图像：99幅****动态图像：MPG4格式长时间录像** |
| **系统图像存储容量** | **768\*576\*16M图像500000幅** |

**备注：**以上参数必须满足，须提供相应的证明材料，不满足或未提供证明材料的按废标处理。