**国产耳鼻喉诊治综合工作台一台（普通）参数要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **配件名称** | | **数量** | **规格型号参数** | |
| **一、标准配置、技术参数** | | | | | |
| 1 | 复合材料台面 | | 1件 | 治疗区和书写区为一体化微晶石台面设计，尺寸：1750×730×1900 (mm),易清洁、耐乱花、耐磨、防渗透 | |
| 2 | LED聚光斑照明灯 | | 1套 | LED光源，24V/10W，亮度可调,一体化设计无极调光灯头；20000个小时使用寿命，色温在5000K左右 | |
| 3 | 多功能一体化枪 | | 1支 | 正压可达0.08MPa,多功能组合式(喷雾,冲洗,喷药,喷粉) | |
| 4 | 喷雾枪 | | 3把 | 2直1弯，不锈钢制造，可拆卸，回流式喷枪设计,可高温高压消毒流量3～9ml/min，喷雾锥角不小于20度。 | |
| 5 | 吸引枪 | | 1把 | 吸力0－600mmHg | |
| 6 | 吹枪 | | 1把 | 正压可达0.08MPa | |
| 7 | 喷粉枪 | | 1把 | 药粉喷洒均匀，使药粉直达病灶 | |
| 8 | 内窥镜光源 | | 1套 | 卤素冷光源，24V/150W | |
| 9 | 间接镜加温器 | | 1套 | 人工开关， 750W，加热时间1-10秒可调 | |
| 10 | 药瓶 | | 3件 | 医用深色玻璃小药瓶，60ml | |
| 11 | 不锈钢罐 | | 3件 | 不锈钢，带盖，φ90mm×90mm，可高温消毒 | |
| 12 | 器械盘 | | 2件 | 不锈钢, 带盖，305×205×50mm，可高温消毒 | |
| 13 | 器械收集箱（外置） | | 1套 | 外置式，分类收集使用过的器械 | |
| 14 | 阅片灯 | | 1套 | 可壁挂 | |
| 15 | 溃污瓶 | | 1件 | 外置式，方便观察溃污液量和清洗 | |
| 16 | 正压泵、负压泵 | | 1套 | 进口 | |
| 17 | 诊疗椅 | | 1套 | 机械病人椅，医生椅 | |
| **二、技术参数** | | | | | |
| 电源 | 220V 50Hz | 重量 | | | 110kg |
| 功率 | ＜2000W | 整机尺寸(长宽高) | | | 1750mm×730 mm×1900mm（含灯柱高） |

**备注：**以上参数必须满足，须提供相应的证明材料，不满足或未提供证明材料的按废标处理。