**原装进口耳鼻喉科内窥镜参数**

一、4mm，0°超广角鼻窦镜1根

1.1 0度新型不失真超广角镜高温高压消毒，直径4mm,工作长度175mm；

1.2 镜头采用国际标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统；

1.3 内窥镜体采用双层金属外鞘，镜体与内部水晶体连接采用特殊UV材料，耐高温、高压消毒（134度，2.3大气压）；

1.4 内窥镜为采用水晶蓝宝石柱状透镜光学系统，镜头采用环行光源，发光点均匀分布在镜头四周，只需极少光亮就能清晰成像。

二、4mm，70°超广角鼻窦镜1根

2.1 70度新型不失真超广角镜高温高压消毒，直径4mm,工作长度175mm；

2.2 镜头采用国际标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统；

2.3 内窥镜体采用双层金属外鞘，镜体与内部水晶体连接采用特殊UV材料，耐高温、高压消毒（134度，2.3大气压）；

2.4 内窥镜为采用水晶蓝宝石柱状透镜光学系统，镜头采用环行光源，发光点均匀分布在镜头四周，只需极少光亮就能清晰成像。