**标识标牌清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **单位** | **预估数量** | **规格尺寸** | **材料工艺** | **单价限价** | **参考样式（后期优化设计）** |
| 1 | 电梯内楼层指引 | 个 | 1 | 300\*600mm | 1、尺寸：0.3\*0.6m ；2、材质：底层白色亚克力UV文字画面，面层透明亚克力；3、安装方式：自带背胶粘贴于电梯轿厢内壁。 | 135元 | IMG_256 |
| 2 | 电梯外楼层指引 | 个 | 1 | 300\*600mm | 1、尺寸：0.3\*0.6m ；2、材质：底层白色亚克力UV文字画面，面层透明亚克力；3、安装方式：自带背胶粘贴于电梯轿厢内壁。 | 135元 |  |
| 3 | 电梯出口指引吊牌 | 个 | 3 | 300\*1200mm | 1、尺寸：0.3\*1.2m ；2、材质：镀锌板烤漆UV文字画面；3、安装方式：配套吊杆安装于吊顶。 | 680元 | IMG_257 |
| 4 | 护士站指引吊牌 | 个 | 3 | 300\*1200mm | 1、尺寸：0.3\*1.2m ；2、材质：镀锌板烤漆UV文字画面；3、安装方式：配套吊杆安装于吊顶。 | 600元 |  |
| 5 | 消防栓文化贴 | 张 | 90 | 700\*1800mm | 1、加厚耐磨pvc文化贴；2、尺寸：0.7\*1.8m 。 | 50元 | IMG_258 |
| 6 | 强、弱电井门文化贴 | 套 | 10 | 700\*2000mm | 1、加厚耐磨pvc文化贴，自带背胶；2、单个尺寸：0.7\*2.0m 。 | 80元 | IMG_259 |
| 7 | “节约用水”等提示贴 | 张 | 10 | 150\*400mm | 1、尺寸：0.15\*0.4m ；2、材质：白色亚克力UV文字画面；3、安装方式：自带背胶粘贴于墙面。 | 45元 | IMG_260 |
| 8 | “防跌倒”提示贴 | 张 | 60 | 150\*400mm | 150\*400mm | 45元 |  |
| 9 | 地面指引标识贴 | 项 | 6 | 2000\*2000mm | 1、加厚耐磨pvc地贴；2、轮廓尺寸约2m\*2m 。 | 300元 | IMG_273 |
| 10 | 步行锻炼记程墙贴 | 项 | 1 | 150\*150mm | 1、加厚耐磨pvc文化贴，自带背胶；2、尺寸：0.15\*0.15m。 | 5元 | IMG_262 |
| 11 | 电梯口地面地贴 | 张 | 3 | 200\*300mm | 1、加厚耐磨pvc地贴，自带背胶；2、轮廓尺寸约0.2m\*0.3m。 | 9元 | IMG_263 |
| 12 | 床头卡 | 套 | 138 | 200\*300mm | 1、尺寸：0.20\*0.30m；2、材质：5mm双层亚克力带插槽信息可更换；3、安装方式：自带背胶粘贴于墙面。 | 30元 | IMG_264 |
| 13 | 房间号指引牌 | 个 | 80 | 200\*340mm | 1、尺寸：0.20\*0.34m；2、材质：面层插槽式3mm亚克力文字丝网印刷，底板5mm亚克力激光雕刻造型，表面喷漆；3、安装方式：自带背胶粘贴于墙面。 | 90元 | IMG_265 |
| 14 | 功能室铭牌 | 个 | 60 | 180\*300mm | 1、尺寸：0.18\*0.3m；2、材质：铝合金及铝板，铝板机印 烤漆UV印工艺；3、安装方式：膨胀螺丝挂于墙面。 | 80元 | IMG_266 |
| 15 | “挂号”“收费”“抽血”玻璃贴纸 | 项 | 3 | 200\*200mm | 1、加厚耐磨pvc贴纸2、单个轮廓尺寸约0.2\*0.2m。 | 60元 | IMG_267 |
| 16 | 楼梯间楼层标识 | 个 | 10 | 200\*200mm | 1、尺寸：0.2\*0.2m ；2、材质：白色亚克力正面UV文字画面；3、安装方式：自带背胶粘贴于墙面。 | 30元 | IMG_268 |
| 17 | “无障碍厕位”标识 | 个 | 4 | 200\*400mm | 1、尺寸：0.2\*0.4m ；2、材质：白色亚克力UV文字画面；3、安装方式：自带背胶粘贴于墙面。 | 80元 |  |
| 18 | 无障碍通道标识 | 个 | 10 | 150\*150mm | 1、加厚耐磨pvc文化贴；2、安装方式：自带背胶粘贴地面；3、尺寸：0.15\*0.15m。 | 5元 |  |
| 19 | 禁止吸烟标识 | 个 | 8 | 200\*400mm | 1、尺寸：0.2\*0.4m ；2、材质：白色亚克力UV文字画面；3、安装方式：自带背胶粘贴于墙面。 | 80元 |  |
| 20 | 公示栏 | 项 | 3 | 1200\*2400mm | 1、尺寸：1.2\*2.4m ；2、材质：底板1.2cm厚雪弗板UV打印文字画面，面层3mm厚透明亚克力插槽；3、安装方式：膨胀螺丝广告钉固定于墙面。 | 1200元 | IMG_269 |
| 21 | 楼梯首尾踏步安全提示地贴 | 张 | 30 | 1200\*800mm | 1、加厚耐磨pvc地贴；2、轮廓尺寸约0.12\*0.8m。  | 50 | IMG_270 |
| 22 | 文化墙1 | 套 | 3 | 1200\*600mm | 1、尺寸：1.2\*6.0m\*3套；2、材质：激光雕刻1.2厚雪弗板，正面UV文字画面；3、安装方式：强力结构胶搭配钢钉粘贴于墙面。 | 2000 | IMG_271 |
| 23 | 文化墙2 | 套 | 3 | 1200\*600mm | 1、尺寸：1.2\*3.0m\*3套；2、材质：激光雕刻1.2厚雪弗板，正面UV文字画面；3、安装方式：强力结构胶搭配钢钉粘贴于墙面。 | 1500 |  |
| 24 | 冲孔发光点阵字（字数待定） | 字数 | 10 | H：1500mm | 1、“康复中心”“医疗养护中心”10个冲孔发光点阵字，隶书，文字高度1.5m ；2、文字厚度5cm，铁皮材质红色烤漆。安装方式：4\*4角铁框架，焊接与膨胀螺丝固定于楼顶。 | 1500 | IMG_272 |
| 25 | 地标 | 个 | 2 | 3000\*3000mm | 1、加厚耐磨pvc地贴；2、轮廓尺寸约3m\*3m 。 | 675 | IMG_273 |
| 26 | 不锈钢铭牌 | 个 | 2 | 1000\*800mm | 不锈钢材质+化腐 | 500 |  |
| 备注：1、预估数量及参考样式仅供供应商报价时参考。2、若后续采购人补充采购其他种类标识标牌，供应商须满足采购人要求，结算时根据市场价\*成交费率据实结算，最终结算总金额不超过本项目预算金额。 |